[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft Sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	5.11.400.12
op=1
opn=0	0	2	0	0	1	0	8	1	0	1	0	0	0	1.	1	1	0	1	0	1
prn=2	2	3	3	4	0	6	0	1
own=2	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty zakupu	Dodatek za utrudnienia	Koszty pośrednie	Zysk
wn=0	0	0	0

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS POWYKONAWCZY (załącznik do oferty)	
nb=Przykładowy kosztorys
ni=AQUANET SA
ai=POZNAŃ ul. DOLNA WILDA 126

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=0	1	1	
pa=0	1	0	

[GRUPY RMS]
gm=pozostałe

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty zakupu	Kz
wa=0	1	0	
op=1	1
nm=3
gr=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Dodatek za utrudnienia	Du
wa=0	1	0	
op=1	0
nr=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NEX 1]
na=Koszt zakupu	Kz
kz=0		1

[NARZUTY NEX 2]
na=Dodatek za utrudnienia	Du
wa=0	1	1	0
nr=1	R	1	0	0

[NARZUTY NEX 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	1	0
nr=1	R	1	0	0
ns=1	S	1	0	0

[NARZUTY NEX 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	1	0
nr=1	R	1	0	0
ns=1	S	1	0	0

[GRUPY WARIANTÓW]
grn=1	koparka	1	0	0
wan= 0,60 m3	 0,75 m3

[RMS ZEST 34]
ty=S	0
na=Koparka jednonaczyniowa na podwoziu samochodowym 0,25 m3 (1)	0
id=11151	1
jm=m-g	148
ce=0	1651701600	4	
cw=0	PLN	0
il=1,181664

[RMS ZEST 23]
ty=S	0
na=Zagęszczarka płytowa, spalinowa 210-300 kg	0
id=12553	1
jm=m-g	148
ce=0	1649714400	4	
cw=0	PLN	0
il=0,4092

[RMS ZEST 6]
ty=M	0
na=Piasek naturalny kopany	0
id=1601801	1
jm=m3	060
ce=0	1651701600	4	
cw=0	PLN	0
il=13,2
kz5=1	4	0		0	1	1	13,2	0	2		1

[RMS ZEST 36]
ty=M	0
na=Woda z rurociągów	0
id=3930001	1
jm=m3	060
ce=0	1652133600	4	
cw=0	PLN	0
il=0,032
kz5=0	4	0		0	1	1	0,032	0	2		1

[RMS ZEST 26]
ty=S	0
na=Samochód dostawczy do 0,90 t (1)	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1649714400	4	
cw=0	PLN	0
il=0,048

[RMS ZEST 32]
ty=S	0
na=Samochód samowyładowczy do 5 t (1)	0
id=39811	1
jm=m-g	148
ce=0	1651701600	4	
cw=0	PLN	0
il=3,308448

[RMS ZEST 17]
ty=S	0
na=samochód samowyładowczy 5-10 t	0
id=39812	3
jm=m-g	148
ce=0			
cw=0	PLN	0
il=0,14124
ch=Bez kosztów	

[RMS ZEST 18]
ty=S	0
na=samochód samowyładowczy 10-15 t	0
id=39813	3
jm=m-g	148
ce=0			
cw=0	PLN	0
il=0,858
ch=Bez kosztów	

[RMS ZEST 37]
ty=S	0
na=Piła spalinowa do cięcia nawierzchni z mas bitumicznych wraz z tarczą 11 kW (1)	0
id=52600	1
jm=m-g	148
ce=0	1652133600	4	
cw=0	PLN	0
il=0,2512

[RMS ZEST 25]
ty=M	0
na=Rura z PVC kielichowa do kanalizacji zewnętrznej fi 200/5,9mm, SN 8	0
id=5630103	1
jm=m	040
ce=0	1651788000	4	
cw=0	PLN	0
il=1
kz5=0	4	0		0	1	1	1	0	2		1

[RMS ZEST 19]
ty=S	0
na=sprężarka powietrza przewożna spalinowa 4-5 m3/min	0
id=83111	3
jm=m-g	148
ce=0			
cw=0	PLN	0
il=3,1556
ch=Bez kosztów	

[RMS ZEST 20]
ty=S	0
na=sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min	0
id=83111	3
jm=m-g	148
ce=0			
cw=0	PLN	0
il=0,74
ch=Bez kosztów	

[RMS ZEST 4]
ty=R	0
na=robocizna	0
id=999	3
jm=r-g	149
ce=0			
cw=0	PLN	0
il=27,43848
ch=Bez kosztów	

[RMS ZEST 27]
ty=M	0
na=Kształtka kapeluszowa	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0			
cw=0	PLN	0
il=1
kz5=0	4	0		0	1	1	1	0	2		1

[RMS ZEST 28]
ty=M	0
na=paker	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0			
cw=0	PLN	0
il=3
ch=NieLiczKz	
kz5=0	4	0		0	1	1	3	0	2		1

[RMS ZEST 30]
ty=M	0
na=Rękaw CIPP	0
id=	3
jm=mb	040
ce=0			
cw=0	PLN	0
il=10
ch=NieLiczKz	
kz5=0	4	0		0	1	1	10	0	2		1

[RMS ZEST 2]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
ce=1			
cw=0		0
il=0
kz5=1	4	0		0	1	1	0	0	2		1

[ELEMENT 1]
na=ROBOTY MONTAŻOWE
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0	0
id=1
nu=1

[POZYCJA]
id=100
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0721-01	5	0721-01		1
mpn=1211
na=Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5 cm
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=1
ob=4	4		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4,0*1,0						

[RMS 4]
nz=0,0395	0	0,0395
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,158

[RMS 36]
nz=0,008	0	0,008
np=1	0
wa=0
wb=0
il=0,032

[RMS 2]
nz=2,5	0	2,5
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 37]
nz=0,0628	0	0,0628
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,2512

[RMS 26]
nz=0,0094	0	0,0094
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,0376

[POZYCJA]
id=2
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0810-02	2-31	0810-02		1
mpn=1211
na=Rozebranie nawierzchni z pozbruku na podsypce cementowo-piaskowej
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=2
ob=4	4		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4,0*1,0						

[RMS 4]
nz=0,7812	0	0,7812
np=0	0
wa=0
wb=0
il=3,1248

[POZYCJA]
id=3
pd=	KNR	2-31 0803-03 	2-31	0803-03 		0
na=Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3 cm
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=3
ob=4	4		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4,0*1,0						

[RMS 4]
nz=0,2544	0	0,2544
np=0	0
wa=0
wb=0
il=1,0176

[RMS 19]
nz=0,1249	0	0,1249
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,4996

[POZYCJA]
id=4
pd=	KNR	2-31 0803-04 	2-31	0803-04 		0
na=Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grubości
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=4
ob=4	4		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
krn=10	
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4,0*1,0						

[RMS 4]
nz=0,0437	0	0,0437
np=0	0
wa=0
wb=0
il=1,748

[RMS 20]
nz=0,0185	0	0,0185
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,74

[POZYCJA]
id=5
pd=	KNR	2-31 0813-01 	2-31	0813-01 		0
na=Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=5
ob=4	4		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4,0						

[RMS 4]
nz=0,187	0	0,187
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,748

[POZYCJA]
id=6
pd=	KNR	2-31 0801-03 	2-31	0801-03 		0
na=Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grub. 12 cm
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=6
ob=4	4		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4,0*1,0						

[RMS 4]
nz=0,6625	0	0,6625
np=0	0
wa=0
wb=0
il=2,65

[RMS 19]
nz=0,3	0	0,3
np=0	0
wa=0
wb=0
il=1,2

[POZYCJA]
id=7
pd=	KNR	2-31 0801-04 	2-31	0801-04 		0
na=Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej - dalszy 1 cm grub.
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=7
ob=4	4		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
krn=13	
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4,0*1,0						

[RMS 4]
nz=0,0601	0	0,0601
np=0	0
wa=0
wb=0
il=3,1252

[RMS 19]
nz=0,028	0	0,028
np=0	0
wa=0
wb=0
il=1,456

[POZYCJA]
id=8
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0205-04	2-01	0205-04		1
mpn=1211
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=8
ob=10,56	10,56		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=10,56	1	(3,3*2,0*2,0)*0,8						

[RMS 4]
nz=0,23	0	0,23
np=0	0
wa=0
wb=0
il=2,4288

[RMS 34]
nz=0,0984	0	0,0984
np=0	0
wa=0
wb=0
il=1,039104

[RMS 32]
nz=0,2283	0	0,2283
np=0	0
wa=0
wb=0
il=2,410848

[POZYCJA]
id=9
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0301-02	2-01	0301-02		1
mpn=1211
na=Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (kat. gruntu III)
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=9
ob=2,64	2,64		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2,64	1	(3,3*2,0*2,0)*0,2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 4]
nz=2,69	0	2,69
np=0	0
wa=0
wb=0
il=6,782028

[RMS 32]
nz=0,34	0	0,34
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,8976

[POZYCJA]
id=10
pd=	KNR	2-01 0214-04 	2-01	0214-04 		0
na=Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV- transport urobku na składowisko
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=10
ob=13,2	13,2		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=13,2	1	(3,3*2,0*2,0)						

[RMS 17]
nz=0,0107	0	0,0107
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,14124

[POZYCJA]
id=11
pd=	KNR	2-01 0320-04 	2-01	0320-04 		0
na=Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m kat.gr.I-II -szerokość 1.6-2.5 m
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=11
ob=2,64	2,64		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2,64	1	(3,3*2,0*2,0)*0,2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 4]
nz=1,51	0	1,51
np=0	0
wa=0
wb=0
il=3,807012

[POZYCJA]
id=12
pd=	KNR	2-01 0230-01 	2-01	0230-01 		0
na=Zasypywanie wykopów koparką  z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=12
ob=10,56	10,56		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=10,56	1	(3,3*2,0*2,0)*0,8						

[RMS 34]
nz=0,0135	0	0,0135
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,14256

[POZYCJA]
id=13
pd=		 MATREIAŁ 		MATREIAŁ 		0
na=Piasek do zasypania wykopu
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=13
ob=13,2	13,2		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=13,2	1	(3,3*2,0*2,0)						

[RMS 6]
nz=1	0	1
np=0	0
wa=0
wb=0
il=13,2

[POZYCJA]
id=14
pd=	KNR	2-01 0214-03 	2-01	0214-03 		0
na=Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II-transport piasku na awarię
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=14
ob=13,2	13,2		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
krn=10	
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=13,2	1	13,2						

[RMS 18]
nz=0,0065	0	0,0065
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,858

[POZYCJA]
id=15
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0236-03	2-01	0236-03		1
mpn=1211
na=Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=15
ob=13,2	13,2		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=13,2	1	(3,3*2,0*2,0)						

[RMS 4]
nz=0,1022	0	0,1022
np=0	0
wa=0
wb=0
il=1,34904

[RMS 23]
nz=0,031	0	0,031
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,4092

[POZYCJA]
id=17
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0408-03	2-18	0408-03		1
mpn=1211200
na=Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=16
ob=1	1		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,0						

[RMS 4]
nz=0,5	0	0,5
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,5

[RMS 25]
nz=1	0	1,00
np=1	0
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 2]
nz=2,5	0	2,5
np=0	0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 26]
nz=0,0104	0	0,0104
np=0	0
wa=0
wb=0
il=0,0104

[POZYCJA]
id=59
pd=		 wycena indywidualna		wycena indywidualna		0
na=Montaż kształtki kapeluszowej na przyłaczu DN150-200
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=17
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 27]
nz=1	0	1
np=0	0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=65
pd=		 Wycena indywidualna 		Wycena indywidualna 		0
na=Montaż pakera na przewodzie DN200
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=18
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 28]
nz=1	0	1
np=0	0
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=67
pd=		 Wycena indywidualna 		Wycena indywidualna 		0
na=Montaż Rękawa CIPP Dn 200mm, sztywność obwodowa min. SN 4 kN/m2
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=19
ob=10	10		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 30]
nz=1	0	1
np=0	0
wa=0
wb=0
il=10

[POZYCJA]
id=69
pd=		 Wycena indywidualna 		Wycena indywidualna 		0
na=Montaż pakera na przewodzie DN 200/300
op=0	1	0	0	1	0	0	0	0
nu=20
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 28]
nz=1	0	1
np=0	0
wa=0
wb=0
il=1

[SUMA KONTROLNA]
3B301330D6918A8DE66BC4789C82AF90
